Załącznik nr 3

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa** **wyposażenia pracowni krawieckiej**   
w następującym zakresie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość sztuk | Opis techniczny/parametry | Potwierdzenie spełnienia wymogów tak/nie /uwagi , jeżeli dotyczy | Cena /Wartość brutto w PLN |
| 1 | Stół krawiecki/roboczy | 1 | Stół roboczy/krojczy. Wymiary od 140 -170 cm do 150 - 200 cm, blat metalowy lub drewniany z opcją składania |  |  |
| 2 | Maszyna do szycia ze stołem | 2 | Stebnówka - Maszyna kompletna ze stołem , wieżyczką , szufladą i olejem do zalania maszyny Stebnówka 1-igłowa ze zintegrowanym w głowicy silnikiem servo, transport ząbkowy, zintegrowane oświetlenie energooszczędne LED z regulacją natężenia światła. Posiada regulację prędkości szycia. Stebnówka przeznaczona do szycia materiałów lekkich i średnich, Parametry techniczne: prędkość szycia min. 5000 ściegów/minutę długość ściegu do 5 mm wysokość podnoszenia stopki do 13 mm centralne smarowanie system igieł DBx1 (16×231)  Gwarancja 24 miesiące |  |  |
| 3 | System do prasowania – stół prasowalniczy z zintegrowaną wytwornicą pary i żelazkiem | Komplet 1 | -powierzchnia prasowania 43 x 110 cm - odsysanie i nadmuch - automatyczna stacja parowa - profesjonalne, wysokociśnieniowe żelazko  - ciśnienie pary 4 BAR - stopa przeciwpołyskowa PTFE - butelka do napełniania zbiornika wytwornicy - pojemność zbiornika wody min.1l - pojemność kotła min. 0,4l - kontrolka braku wody oraz gotowości do pracy - płynna regulacja ilości pary - napięcie 230 V - moc turbiny 50 W - moc żelazka min. 850 W - moc stacji parowej min.1150 W - pejcz podtrzymujący przewód żelazka  Gwarancja 24 miesiące |  |  |
| 4 | Żelazko z nawilżaczem | 1 | Moc/Wytwarzanie pary min. 3000/ min. 50g g/min Rodzaj stopy ceramiczna Pionowy wyrzut pary  System antywapienny wbudowany Funkcja samooczyszczenia  Gwarancja 12 miesięcy |  |  |
| 5 | Deska do prasowania | 1 | Wykonanie blatu siatka metalowa Pianka, pokrowiec metalizowany  Regulacja wysokości płynna Wysokość maksymalna (cm) min. do 95 cm Wymiary blatu (szer. x gł.) min. 114 x 34 cm Podstawka pod żelazko  Antenka podtrzymująca  Przewód zintegrowany przedłużacz |  |  |
| 6 | Krzesła do szycia /krzesło szwalnicze | 2 | Krzesło robocze z siedziskiem i oparciem.  Wysokość siedziska można ustawiana za pomocą podnośnika pneumatycznego, metalowy stelaż ze ślizgami. Nośność krzesła warsztatowego wynosi 100 kg.  materiał siedziska: sklejka bukowa/skóra syntetyczna/tapicerka materiałowa nośność: 100 kg wysokość oparcia: min. 37 cm |  |  |
| 7 | Maszyna do szycia overlock ze stołem | 1 | Owerlok 2-igłowy 4-nitkowy z transportem dolnym ząbkowym dyferencjalnym, przystosowany do szycia materiałów lekkich i średnich   Dane techniczne:- maksymalna szerokość ściegu: do 6,0 mm- szerokość obrzucania: 4 mm- rozstaw igieł: min. 2.0 mm- maksymalna prędkość: min. 5 500 ściegów/min- dyferencjał transportu: min. 0.7-0.2- unoszenie stopki: min. 5,5 mm- system igieł: B27, DCx27 - centralne smarowanie/zamknięty system smarowania igielnicy -pozycjonowanie igieł -panel do ustawiania prędkości szycia.  Podstawy stołu z dwoma pedałami- szuflady  Ze zestawem standardowych akcesoriów (zestaw wkrętaków, klucz pokrywy oleju, zestaw kluczy, igły, pokrowiec, olej z olejarką, pęseta, zapasowy nóż dolny)  - Instrukcji Obsługi, katalog części  Gwarancja 24 m. |  |  |
| 8 | Lustro | 1 | Lustro stojące o wymiarach: min.: 150-x50 max. 170 x 90 cm |  |  |